附件
三维划膜喷金仪参数表
1. 划膜笔最小间距：3mm；
2. 划膜笔间距调节：丝杆无级调节；
3. 划线溶液液量：0.2-9.99ul/cm；
4. 喷金溶液液量：1.0-9.99ul/cm；
5. 最低吸液排液量：1ul；
6. 划线头定位精度：±0.1mm
7. 划膜注射器容量：250ul
[bookmark: _GoBack]8. 平台移动速度：10-100mm/s
9. 操作范围:60 x 400 mm
10. 最长划线长度:40CM
11. 喷量误差：±0.1%
12. 溶液残留量：约等于零
13. 喷量精度：≤0.02ul
